|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EPSILON_LOGO_black_white.pngEpsilon Kran GmbHChristophorusstraße 30A- 5061 Elsbethen | **A1 FormChange of Factory Settings** | AddressGeneral Agency / OEM: |
| **Loader Type:** | **Serial Number:** | Warranty Start Date:  |
| **1. Circuitor LS** | **Δp [bar]** | L/min | RPM | *MAIN CONTROL VALVE* | **Sealing-****No.:** | Colour: | Pressure[bar] | *PUMP* | **Sealing-****No.:** | Colour: | Pressure[bar] |
| ..\Vorlagen\HA-AUF.jpg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Circuit** | **Δp [bar]** | L/min | RPM | **Sealing-****No.:** | Colour: | Pressure[bar] | **Sealing-****No.:** | Colour: | Pressure[bar] |
| ..\Vorlagen\KA-AUF.jpg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| *Grafiken_GB.png*Hydraulicoil:Standby (Pump), when LS:Tank (Litere) |
|  |
|  |
|  |
|  |
| For load sensing systems:The loader’s maximum pressure (main pressure) mustbe adjusted on the pressure relief valve of the pump ! | **Address, Signature, Stamp****of person who carried out the changes:** |
|  |
| Adjustments carried out by: | Date of adjustments: |